# JUNOS 11.4 RT_FLOW patterns
RT_FLOW_EVENT (RT_FLOW_SESSION_CREATE|RT_FLOW_SESSION_CLOSE|RT_FLOW_SESSION_DENY)

RT_FLOW1 %{RT_FLOW_EVENT:event}: %{GREEDYDATA:close-reason}: %{IP:src-ip}/%{INT:src-port}->%{IP:dst-ip}/%{INT:dst-port} %{DATA:service} %{IP:nat-src-ip}/%{INT:nat-src-port}->%{IP:nat-dst-ip}/%{INT:nat-dst-port} %{DATA:src-nat-rule-name} %{DATA:dst-nat-rule-name} %{INT:protocol-id} %{DATA:policy-name} %{DATA:from-zone} %{DATA:to-zone} %{INT:session-id} \d+\(%{DATA:sent}\) \d+\(%{DATA:received}\) %{INT:elapsed-time} .*

RT_FLOW2 %{RT_FLOW_EVENT:event}: session created %{IP:src-ip}/%{INT:src-port}->%{IP:dst-ip}/%{INT:dst-port} %{DATA:service} %{IP:nat-src-ip}/%{INT:nat-src-port}->%{IP:nat-dst-ip}/%{INT:nat-dst-port} %{DATA:src-nat-rule-name} %{DATA:dst-nat-rule-name} %{INT:protocol-id} %{DATA:policy-name} %{DATA:from-zone} %{DATA:to-zone} %{INT:session-id} .*

RT_FLOW3 %{RT_FLOW_EVENT:event}: session denied %{IP:src-ip}/%{INT:src-port}->%{IP:dst-ip}/%{INT:dst-port} %{DATA:service} %{INT:protocol-id}\(\d\) %{DATA:policy-name} %{DATA:from-zone} %{DATA:to-zone} .*

